BC功能：

1. Panel ID的TRACK IN/OUT。
2. EQ Statues；(Run/Idle..)
3. EQ Alarm:
4. 背光绑定；
5. Material Check;

详细需求还需进一步确认。

1. 控制状态；(OFFLINE/LOCAL)
2. Tack Time Report;

方案：每台设BC与EQ通讯采用以太网通讯方式，PLC模块(QJ71E71-100)，与MES通讯采用HSMS通讯方式。

软件费用：12000 X 7 =84000；

现场调试费用：6000/次（现场三天）

总计：RMB:90000元整。（不开票）

以上费用不包括BC硬件(PC机)，PC机需求7台，每台设备一台。普通配置双网卡WIN7系统即可。